# Prio-knap (Priority Start)

På hver ladeskakt (1) sidder en Prio-knap (5), som kan bruges til at starte opladningen i den pågældende ladeskakt med det samme.

- Hvis du trykker én gang på Prio-knappen (5), prioriteres akkuen i den pågældende ladeskakt og oplades til ca. 80 % af sin kapacitet (første ladecyklus). Som tegn på at opladningen starter, lyser de første fire lysdioder på akku-ladetilstandsindikatoren (4) kortvarigt. Når akkuen er ca. 80 % opladet, oplades den næste akku i pilens retning (2) (mod uret).
- Hvis du trykker to gange på Prio-knappen (5), prioriteres akkuen i ladeskakten og lades helt op. Som tegn på at opladningen starter, lyser de fem lysdioder på akku-ladetilstandsindikatoren (4) kortvarigt. Når opladningen er afsluttet, oplades de andre akkuer videre til ca. 80 %.

Når en prioriteret akku er helt opladet, skiftes der til akkuen i næste ladeskakt. Opladningen sker i den rækkefølge, der fremgår af pilene (2) på laderen (mod uret).