# Tecla Prio (Priority Start)

Em cada compartimento de carga (1) existe uma tecla Prio (5) para o início imediato do processo de carga nesse compartimento de carga.

- Após premir uma vez a tecla Prio (5) a bateria nesse compartimento de carga é priorizada a carregar até aprox. 80% da sua capacidade (primeiro ciclo de carga). No início do processo de carga, os primeiros 4 LEDs do indicador do nível de carga da bateria (4) acendem-se por breves momentos. Quando a bateria estiver carregada até aprox. 80%, é carregada a bateria seguinte no sentido da seta (2) (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).
- Após premir duas vezes a tecla Prio (5) a bateria nesse compartimento de carga é priorizada a carregar até ter o nível de carga completo. No início do processo de carga, os 5 LEDs do indicador do nível de carga da bateria (4) acendem-se por breves momentos. No fim deste processo de carga, continuam a ser carregadas as outras baterias até aprox. 80%.

Quando uma bateria com prioridade tiver sido carregada totalmente, passa-se à bateria no compartimento de carga seguinte. A sequência do carregamento é feita no sentido da seta impressa (2) no carregador (no sentido dos ponteiros do relógio).