# Töltési idők

Az alábbi táblázat az akkumulátor típusától és töltési módjától függően mutatja a kívánt töltöttségi állapot eléréséhez szükséges hozzávetőleges időt percben kifejezve. A töltési idők változhatnak. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.

Akkumulátor |  |
--- | --- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈17 | ≈29
GBA 18V 4.0 Ah | ≈23 | ≈37
GBA 18V 5.0 Ah | ≈28 | ≈47
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈32 | ≈50
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈29 | ≈47
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈42 | ≈68
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈65 | ≈96

≈ 80%-os töltöttségi állapotnak felel meg

megfelel a teljesen feltöltött állapotnak