# Prioritātes taustiņš (Priority Start)

Pie katras uzlādes šahtas (1) atrodas prioritātes taustiņš (5) tūlītējai uzlādes procesa sākšanai šajā uzlādes šahtā.

- Vienu reizi nospiežot prioritātes taustiņu (5), akumulators šajā uzlādes šahtā tiek prioritāri uzlādēts līdz apm. 80 % no tā kapacitātes (pirmais uzlādes cikls). Uzlādes procesam sākoties, īslaicīgi iedegas pirmās četras akumulatora uzlādes stāvokļa indikācijas LED gaismas diodes (4). Kad akumulators ir uzlādēts līdz apm. 80 %, bultiņas virzienā (2) tiek lādēts nākamais akumulators (pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam).
- Divreiz nospiežot prioritātes taustiņu (5), akumulatoram šajā uzlādes šahtā tiek piešķirta prioritāte un tas tiek pilnībā uzlādēts. Uzlādes procesam sākoties, īslaicīgi iedegas pirmās piecas akumulatora uzlādes stāvokļa indikācijas LED gaismas diodes (4). Pēc šī uzlādes procesa pabeigšanas tiek uzlādēti citi akumulatori līdz apm. 80 %.

Kad akumulators, kam ir tikusi piešķirta prioritāte, ir pilnībā uzlādēts, tiek sākts uzlādes process akumulatoram nākamajā uzlādes šahtā. Uzlādēšanas secība notiek uz uzlādes ierīces uzdrukāto bultiņu (2) secībā (pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam).