# Butoni Prioritet (Priority Start)

Në çdo fole karikimi (1) gjendet një buton Prioritet (5) për të nisur menjëherë procesin e karikimit në këtë fole karikimi.

- Pasi të keni shtypur një herë butonin Prioritet (5), bateria karikohet në këtë fole karikimi në mënyrë të prioritizuar deri në afërsisht 80% të kapacitetit të saj (cikli i parë i karikimit).Për të nisur procesin e karikimit, 4 LED-et e para të ekranit të statusit të karikimit (4) ndizen për një kohë të shkurtër.Kur bateria të jetë karikuar rreth 80%, do të karikohet bateria tjetër në drejtim të shigjetës (2) (në drejtim të kundërt të akrepave të orës).
- Pasi të keni shtypur dy herë butonin Prioritet (5), bateria në këtë fole karikimi ka përparësi dhe karikohet derisa të karikohet plotësisht.Për të nisur procesin e karikimit, 5 LED-të e treguesit të statusit të karikimit (4) ndizen për një kohë të shkurtër.Pasi të përfundojë ky proces karikimi, bateritë e tjera do të vazhdojnë të karikojnë deri në afërsisht 80%.

Kur një bateri me përparësi është e karikuar plotësisht, bateria në folenë tjetër të karikimit do të karikohet.Rendi i karikimit është në drejtimin e shigjetave të shënuara (2) në karikues (në drejtim të kundërt të akrepave të orës).