# Διαδικασία φόρτισης

- Λάβετε υπόψη την τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία στην πινακίδα κατασκευαστή του φορτιστή.

Βεβαιωθείτε, ότι όλες οι υποδοχές φόρτισης (1) και οι επαφές της μπαταρίας είναι ελεύθερες από χοντρή ρύπανση. Βεβαιωθείτε, ότι όλες οι μπαταρίες είναι πλήρως βυσματωμένες.

Η διαδικασία της φόρτισης αρχίζει, μόλις συνδεθεί το φις και έχει τοποθετηθεί μια μπαταρία. Όταν η διαδικασία φόρτισης ξεκινήσει με περισσότερες μπαταρίες συγχρόνως, οι μπαταρίες φορτίζονται διαδοχικά στην κατεύθυνση των τυπωμένων βελών (2) (ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού).

Οι μπαταρίες φορτίζονται διαδοχικά σε 2 κύκλους φόρτισης.

- Στον πρώτο κύκλο φόρτισης πραγματοποιείται η επαναφόρτιση όλων των τοποθετημένων μπαταριών μέχρι περίπου 80 % της χωρητικότητας.
- Στον δεύτερο κύκλο φόρτισης πραγματοποιείται η επαναφόρτιση από περίπου 80 % μέχρι να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία. Ο δεύτερος κύκλος φόρτισης ξεκινά, όταν όλες οι τοποθετημένες μπαταρίες έχουν φορτιστεί περίπου κατά 80 %.

Όταν η μπαταρία έχει μια κατάσταση φόρτισης πάνω περίπου από 80 %, παραλείπεται στον πρώτο κύκλο φόρτισης και φορτίζεται στον δεύτερο κύκλο φόρτισης, μέχρι να έχει μια κατάσταση πλήρους φόρτισης. Όταν κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου φόρτισης τοποθετηθεί μια νέα μπαταρία με μια κατάσταση φόρτισης κάτω περίπου από 80 %, αυτή φορτίζεται αμέσως. Αφού πρώτα φορτιστεί αυτή η μπαταρία περίπου στο 80 %, ορίζεται εκ νέου η σειρά φόρτισης. Η επόμενη μπαταρία, η οποία φορτίζεται στον δεύτερο κύκλο φόρτισης, καθορίζεται από τη σειρά των βελών (2) στον φορτιστή (ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού).

Η διαδικασία φόρτισης είναι δυνατή μόνο, όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται στην επιτρεπόμενη περιοχή της θερμοκρασίας φόρτισης (0–45 °C).

Χάρη στην έξυπνη διαδικασία φόρτισης ανα‌γνωρίζεται αμέσως η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας η οποία ακολούθως φορτίζεται, ανά‌λογα με τη θερμοκρασία και την τάση της, με το ιδανικό ρεύμα φόρτισης.

Ένας σημαντικά μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά τη φόρτιση σημαίνει ότι η μπαταρία εξαντ‌λήθηκε και πρέπει να αντικατασταθεί.

Σε περιπτώσεις διαρκούς φόρτισης ή αλλεπάλληλων, χωρίς διακοπή κύκλων φόρτισης, ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό όμως είναι ακίνδυνο και δεν υποδεικνύει τεχνικό ελάττωμα του φορτιστή.

Χρόνοι φόρτισης
Πλήκτρο Prio (Priority Start)