# Заряджання

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга джерела живлення має відповідати даним на заводській табличці зарядного пристрою.

Переконайтеся, що всі зарядні гнізда (1) та контакти акумуляторної батареї чисті. Переконайтеся, що всі акумулятори повністю вставлені.

Заряджання розпочинається, щойно штепсель буде вставлено у розетку та встановлено акумулятор. Якщо одночасно заряджаються декілька акумуляторів, вони заряджаються по черзі, в порядку, зазначеному стрілками (2) (проти годинникової стрілки).

Акумуляторні батареї заряджаються послідовно протягом 2х циклів заряджання.

- Під час першого циклу всі встановлені акумулятори заряджаються прибл. до 80 % своєї ємності.
- Під час другого циклу заряджання акумуляторна батарея заряджається приблизно з 80 % до повного заряду. Другий цикл заряджання розпочинається, коли ступінь зарядженості всіх встановлених акумуляторів становить прибл. 80 %.

Якщо рівень заряду акумуляторної батареї перевищує прибл. 80 %, вона не заряджається у першому циклі, а заряджається у другому циклі до повного заряду. Якщо під час другого циклу заряджання вставляється нова акумуляторна батарея з рівнем заряду нижче прибл. 80 %, вона заряджається негайно. Після того як цей акумулятор зарядиться прибл. до 80 %, послідовність заряджання знову зміниться. Наступна акумуляторна батарея заряджається у другому циклі заряджання з послідовністю, вказаною стрілками (2) на зарядному пристрої (проти годинникової стрілки).

Процес заряджання можливий, лише якщо температура акумулятора у припустимому діапазоні температури заряджання (0–45 °C).

В ході інтелектуального процесу заряджання автоматично розпізнається рівень заряду акумулятора, і залежно від температури та напруги акумулятора виконується заряджання з оптимальним струмом.

Занадто коротка тривалість роботи після заряджання свідчить про те, що акумулятор вичерпав себе і його треба поміняти.

При постійних циклах заряджання або таких, що безперервно повторюються один за одним декілька разів, зарядний пристрій може нагрітися. Проте, це не є шкідливим і не свідчить про будь-який технічний дефект зарядного пристрою.

Час заряджання
Кнопка Prio (Priority Start)