# Taster za prioritet (Priority Start)

Na svakoj utičnici za punjenje (1) se nalazi taster za prioritet (5) za momentalno pokretanje postupka punjenja u toj utičnici za punjenje.

- Posle jednog pritiska tastera za prioritet (5) će se akumulator u toj utičnici za punjenje prioritetno puniti do otpr. 80% svog kapaciteta (prvi ciklus punjenja). Na početku postupka punjenja će 4 LED indikatora prikaza statusa napunjenosti akumulatora (4) zasvetleti nakratko. Kada se akumulator napuni na otpr. 80%, u smeru strelice (2) će se puniti sledeći akumulator (suprotno od smera kazaljke na satu).
- Nakon pritiskanja tastera za prioritet (5) dva puta akumulator ima prioritet u ovoj utičnici za punjenje i puni se dok se potpuno ne napuni. Na početku postupka punjenja će 5 LED indikatora prikaza statusa napunjenosti akumulatora (4) zasvetleti nakratko. Po završetku tog postupka punjenja će se drugi akumulatori dalje puniti do otpr. 80%.

Kada je akumulator skroz napunjen sa prioritetom, on će se puniti u sledećoj utičnici za punjenje. Redosled punjenja sledi u pravcu utisnute strelice (2) na punjaču (suprotno od smera kazaljke na satu).