# Prio-toets (Priority Start)

Op elke laadschacht (1) bevindt zich een Prio-toets (5) voor het direct starten van het opladen in deze laadschacht.

- Na één keer indrukken van de Prio-toets (5) wordt de accu in deze laadschacht met prioriteit tot ca. 80 % van zijn capaciteit opgeladen (eerste laadcyclus). Voor het starten van het opladen lichten de eerste 4 LED's van de oplaadaanduiding (4) even op. Wanneer de accu tot ca. 80 % is opgeladen, wordt in pijlrichting (2) de volgende accu opgeladen (linksom).
- Na twee keer indrukken van de Prio-toets (5) wordt de accu in deze laadschacht met prioriteit geladen tot deze een volle laadtoestand heeft. Voor het starten van het opladen lichten de 5 LED's van de oplaadaanduiding (4) even op. Na beëindiging van dit oplaadproces worden de andere accu's verder tot ca. 80 % opgeladen.

Wanneer een accu met prioriteit helemaal is opgeladen, wordt de accu in de volgende laadschacht opgeladen. De volgorde van het opladen gebeurt in de richting van de opgedrukte pijlen (2) op het oplaadapparaat (linksom).