# 우선 시작 버튼(Priority Start)

모든 충전함 (1) 에는 우선 시작 버튼 (5) 이 있어 해당 충전함에서 충전 과정을 즉시 시작할 수 있습니다.

- 우선 시작 버튼 (5) 을 한 번 누르면 해당 충전함의 배터리가 우선적으로 용량의 최대 80 %까지 충전됩니다(첫 번째 충전 주기). 충전 과정을 시작할 때 배터리 충전상태 표시기 (4) 의 첫 4개 LED가 잠깐 동안 점등됩니다. 배터리가 80 %까지 충전되면, 화살표 방향 (2) 으로 다음 배터리가 충전됩니다(시계 반대 방향).
- 우선 시작 버튼 (5) 을 두 번 누르면 해당 충전함의 배터리가 완충된 상태가 될 때까지 우선적으로 충전됩니다. 충전 과정을 시작할 때 배터리 충전상태 표시기 (4) 의 5개 LED가 잠깐 동안 점등됩니다. 이 충전 과정을 종료하면 계속해서 다른 배터리가 80 %까지 충전됩니다.

우선 선택된 배터리가 완전히 충전된 경우, 다음 충전함에 있는 배터리로 넘어갑니다. 충전 순서는 충전기에 표시된 화살표 (2) 방향으로 진행됩니다(시계 반대 방향).