# Времена на зареждане

Следната таблица ще Ви даде приблизително нужното време в минути за желаното състояние на зареждане, в зависимост от типа на акумулатора и режима на зареждане. Времената на зареждане могат да варират. Допълнителна информация ще откриете на www.bosch-professional.com/wac.

Акумулаторна батерия |  |
--- | --- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈17 | ≈29
GBA 18V 4.0 Ah | ≈23 | ≈37
GBA 18V 5.0 Ah | ≈28 | ≈47
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈32 | ≈50
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈29 | ≈47
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈42 | ≈68
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈65 | ≈96

отговаря на състояние на зареждане от ≈ 80 %

отговаря на пълно състояние на зареждане