# Bieži uzdotie jautājumi

Kura uzlādes ierīce ir saderīga ar manu akumulatoru?

Visi 18 V akumulatori ir saderīgi ar visiem Bosch Professional 18 V lādētājiem un visiem AMPShare Partner 18 V lādētājiem.

Profesionāliem lietotājiem iesakām kombinēt lādētāju ar akumulatoru, kura uzlādes laiks nepārsniedz 1 stundu.

Visus uzlādes laikus var atrast tiešsaistes lietošanas pamācībā vai Bosch Professional tīmekļa vietnē.

Kāds ir mana akumulatora uzlādes laiks?

Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no 2 faktoriem:

- Akumulatora veids un tā ietilpība
- Uzlādes ātrums

Visi uzlādes laiki ir pieejami tiešsaistes lietošanas instrukcijā skatīt Uzlādes ilgums vai Bosch Professional tīmekļa vietnē.

Vai drīkst atstāt akumulatorus uzlādes ierīcē pēc tam, kad tie ir pilnībā uzlādēti?

Līdzko akumulators ir pilnībā uzlādēts, un uzlādes ierīce par to ziņo, lādēšanas process ir pabeigts.

Akumulators drīkst palikt uzlādes ierīcē, taču nav ieteicams, ilgstoši uzglabāt akumulatoru uzlādes ierīcē.

Pie kādas temperatūras būtu jāuzlādē, jāizmanto un jāuzglabā akumulators?

- Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības un glabāšanas laikā: no –20 °C līdz 50 °C.

- Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra lādēšanas proces laikā: no 0 °C līdz 35 °C.

- Optimālam akumulatoram darbmūžam tiek ieteikts uzglabāt akumulatoru temperatūrā no 0 °C līdz 20 °C.

Kāda akumulatora uzlāde ir piemērota ilgstošam uzglabāšanas laikam?

Ilgākai uzglabāšanai ideāls ir uzlādes stāvoklis no 30 līdz 50 %.

Vai Bosch Professional akumulatori ir saderīgi ar citiem zīmoliem?

Visi 18 V Bosch Professional akumulatori ir saderīgi ar šādiem izstrādājumiem:

- visi Bosch Professional 18-V-System izstrādājumi
- visi AMPShare-Partner izstrādājumi

Kāda akumulatora uzlāde ir optimāla, lai akumulators kalpotu ilgāk?

Lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas laiku, ideālais uzlādes līmenis ir 80 %.