# 배터리가 충전되지 않음

## 배터리 충전이 되지 않고 전체 6개 표시기 (3) 가 적색으로 깜박입니다.

원인: 충전기에 내부 고장이 있음

해결 방법: 모든 배터리가 완전하게 끼워져 있는지 확인하십시오. 전원 플러그를 당겨 분리했다가 다시 끼우십시오. 또다시 고장이 발생하는 경우, 충전기를 Bosch 전동공구 전문 서비스 센터에 맡겨 점검하십시오.

## 배터리가 충전되지 않으며, 표시기 (3) 가 적색으로 깜박입니다(충전함에 각각 개별로).

원인: 배터리가 제대로 끼워지지 않음

해결 방법: 배터리를 충전기에 제대로 끼우십시오.

원인: 배터리 및 충전 접촉 부위가 오염됨

해결 방법: 배터리를 여러 번 끼웠다가 분리하여 배터리 및 충전 접촉 부위를 깨끗이하십시오.

원인: 배터리 결함

해결 방법: 배터리를 교체하십시오.

## 배터리가 충전되지 않음 및 표시기 (3) 가 적색으로 점등됨.

원인: 배터리 온도가 허용되는 온도 범위를 벗어남

해결 방법: 배터리 온도가 다시 허용되는 충전 온도 범위(0–45 °C)로 돌아올 때까지 기다리십시오.