# Vremena punjenja

U sljedećoj tablici možete pronaći približno potrebno vrijeme u minutama za željeno stanje napunjenosti ovisno o tipu aku-baterije i načinu punjenja. Vremena punjenja mogu se razlikovati. Dodatne informacije naći ćete na internetskoj stranici: www.bosch-professional.com/wac.

Aku-baterija |  |
--- | --- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈17 | ≈29
GBA 18V 4.0 Ah | ≈23 | ≈37
GBA 18V 5.0 Ah | ≈28 | ≈47
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈32 | ≈50
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈29 | ≈47
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈42 | ≈68
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈65 | ≈96

odgovara stanju napunjenosti od ≈ 80 %

odgovara potpunom stanju napunjenosti