# Tlačidlo Prio (Priority Start)

Na každej nabíjacej šachte (1) sa nachádza tlačidlo Prio (5) na okamžité spustenie procesu nabíjania v tejto nabíjacej šachte.

- Po jednom stlačení tlačidla Prio (5) je akumulátor v tejto nabíjacej šachte prednostne nabíjaný do cca 80 % kapacity (prvý nabíjací cyklus). Pri spustení nabíjania sa krátko rozsvietia prvé 4 LED diódy indikácie stavu nabitia (4). Keď je akumulátor nabitý na cca 80 %, nabíja sa nasledujúci akumulátor v smere šípky (2) (proti smeru hodinových ručičiek).
- Po dvojitom stlačení tlačidla Prio (5) sa akumulátor v tejto nabíjacej šachte uprednostní a nabíja sa až do úplného nabitia. Pri spustení nabíjania sa krátko rozsvieti prvých 5 LED diód indikácie stavu nabitia (4). Po ukončení tohto procesu nabíjania sú ďalej nabíjané ďalšie akumulátory do cca 80 %.

Keď je nejaký akumulátor s uprednostnením úplne nabitý, nabíja sa akumulátor v nasledujúcej nabíjacej šachte. Poradie nabíjania prebieha v smere šípky (2) vytlačenej na nabíjačke (proti smeru hodinových ručičiek).