# Pulsante Prio (Priority Start)

In ciascuna sede di ricarica (1) è presente un pulsante Prio (5) per l’avvio immediato del processo di ricarica nella sede specifica.

- Dopo una singola pressione del pulsante Prio (5) la batteria presente in questa sede di ricarica viene ricaricata con priorità fino all’80% circa della sua capacità (primo ciclo di ricarica). All’avvio del processo di ricarica, i primi 4 LED dell’indicatore del livello di carica (4) si illuminano brevemente. Se il livello di carica della batteria è pari all’80% circa, la batteria successiva viene ricaricata nella direzione della freccia (2) (in senso antiorario).
- Premendo due volte il pulsante Prio (5), si darà priorità alla batteria in questa sede di ricarica e verrà caricata completamente. All’avvio del processo di ricarica, i 5 LED dell’indicatore del livello di carica (4) si illuminano brevemente. Una volta completato questo processo di ricarica le altre batterie verranno ricaricate fino a raggiungere l’80% circa della capacità.

Se una batteria è stata completamente ricaricata con priorità, si passerà alla batteria nelle sede di ricarica successiva. La sequenza di ricarica avviene nel senso della freccia presente (2) sul caricabatteria (in senso antiorario).