# Tasta Prio (Priority Start)

Pe fiecare compartiment de încărcare (1) există o tastă Prio (5) pentru începerea imediată a procesului de încărcare în acest compartiment de încărcare.

- După apăsarea o dată a tastei Prio (5), acumulatorul din acest compartiment de încărcare este încărcat prioritar până la aproximativ 80% din capacitate (primul ciclu de încărcare). La începutul procesului de încărcare, primele 4 LED-uri ale indicatorului nivelului de încărcare (4) se aprind pentru scurt timp. Când acumulatorul este încărcat până la aproximativ 80%, este încărcat următorul acumulator din direcţia săgeţii (2) (în sens antiorar).
- După apăsarea de două ori a tastei Prio (5), acumulatorul din acest compartiment de încărcare este încărcat prioritar până când este încărcat complet. La începutul procesului de încărcare, cele 5 LED-uri ale indicatorului al nivelului de încărcare (4) se aprind pentru scurt timp. După finalizarea acestui proces de încărcare, ceilalţi acumulatori continuă să fie încărcaţi până la aproximativ 80%.

După ce un acumulator a fost încărcat complet cu prioritate, este încărcat acumulatorul din următorul compartiment de încărcare. Ordinea încărcării este cea indicată de săgeţile (2) tipărite pe încărcător (în sens antiorar).