# Зарядталу уақыты

Төмендегі кестеде аккумулятор түріне және зарядтау режиміне байланысты қажетті заряд деңгейіне жету үшін минуттармен қанша уақыт кететіні көрсетілген. Зарядтау уақыты өзгешеленуі мүмкін. Бұл туралы қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.

Аккумулятор |  |
--- | --- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈17 | ≈29
GBA 18V 4.0 Ah | ≈23 | ≈37
GBA 18V 5.0 Ah | ≈28 | ≈47
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈32 | ≈50
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈29 | ≈47
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈42 | ≈68
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈65 | ≈96

Заряд деңгейіне сәйкес келеді ≈ 80%

толық заряд деңгейіне сәйкес келеді