# Зелен приказ за наполнетост

При вметнувањето на батеријата соодветниот зелен приказ за наполнетост на батеријата (4) ја прикажува состојбата на наполнетост на батеријата. Процесот на полнење се сигнализира со трепкање на приказот за состојба на наполнетост (4). Трајното светло ја прикажува состојбата на наполнетост, што батеријата веќе ја има.

## 0–20 %

## 21–40 %

## 41–60 %

## 61–80 %

## 81 % – целосно наполнета

## Целосно наполнета