# زمان شارژ

جدول زیر زمان تقریبی مورد نیاز برای وضعیت شارژ مورد نظر را برحسب دقیقه و بسته به نوع باتری و حالت شارژ نشان می دهد. زمان های شارژ شدن می توانند متغیر باشند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.

باتری قابل شارژ |  |
--- | --- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈17 | ≈29
GBA 18V 4.0 Ah | ≈23 | ≈37
GBA 18V 5.0 Ah | ≈28 | ≈47
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈32 | ≈50
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈29 | ≈47
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈42 | ≈68
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈65 | ≈96

طبق وضعیت شارژ ≈80 % است

مربوط به وضعیت شارژ کامل است