# Πλήκτρο Prio (Priority Start)

Σε κάθε υποδοχή φόρτισης (1) βρίσκεται ένα πλήκτρο Prio (5) για την άμεση έναρξη της διαδικασίας φόρτισης σε αυτή την υποδοχή φόρτισης.

- Μετά το πάτημα μία φορά του πλήκτρου Prio (5) αποκτά η μπαταρία σε αυτή την υποδοχή φόρτισης προτεραιότητα, να φορτιστεί μέχρι περίπου στο 80 % της χωρητικότητάς της (πρώτος κύκλος φόρτισης). Στην έναρξη της διαδικασίας φόρτισης ανάβουν σύντομα τα πρώτα 4 LED της ένδειξης τη κατάστασης φόρτισης (4). Όταν η μπαταρία φορτιστεί περίπου στο 80 %, φορτίζεται στην κατεύθυνση του βέλους (2) η επόμενη μπαταρία (ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού).
- Μετά το πάτημα δύο φορές του πλήκτρου Prio (5) αποκτά η μπαταρία σε αυτή την υποδοχή φόρτισης προτεραιότητα και φορτίζεται μέχρι να έχει μια κατάσταση πλήρους φόρτισης. Στην έναρξη της διαδικασίας φόρτισης ανάβουν σύντομα τα 5 LED της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης (4). Μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας φόρτισης φορτίζονται στη συνέχεια οι άλλες μπαταρίες μέχρι περίπου στο 80 %.

Όταν μια μπαταρία φορτιστεί πλήρως με προτεραιότητα, φορτίζεται η μπαταρία στην επόμενη υποδοχή φόρτισης. Η σειρά της φόρτισης πραγματοποιείται στην κατεύθυνση των τυπωμένων βελών (2) στον φορτιστή (ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού).