# Зелен индикатор за състоянието на зареждане

При пъхане на акумулаторната батерия съответният индикатор за състоянието на акумулаторната батерия (4) показва състоянието на зареждане на акумулаторната батерия. Процесът на зареждане се сигнализира с мигане на индикатора за състоянието на зареждане (4). Непрекъснатата светлина показва състоянието на зареждане, което вече има акумулаторната батерия.

## 0–20 %

## 21–40 %

## 41–60 %

## 61–80 %

## 81 % – напълно заредено

## Напълно заредено