# Touche Prio (Priority Start)

Au niveau de chaque logement de charge (1) se trouve une touche « Charge prioritaire » (5) permettant de démarrer aussitôt, en priorité, le processus de charge pour ce logement de charge.

- Après un appui unique de la touche « Charge prioritaire » (5), l’accu qui se trouve dans le logement de charge correspondant sera chargé en priorité jusqu’à env. 80 % de sa capacité maximale (= premier cycle de charge). Au départ du processus de charge, les 4 premières LED de l’indicateur de charge (4) s’allument brièvement. Une fois que l’accu a été rechargé à env. 80 %, c’est au tour de l’accu qui suit dans l’ordre des flèches (2) (sens antihoraire) à être rechargé.
- Après un double appui de la touche « Charge prioritaire » (5), l’accu qui se trouve dans le logement de charge correspondant sera chargé en priorité jusqu’à sa recharge complète. Au départ du processus de charge, les 5 LED de l’indicateur de charge (4) s’allument brièvement. À la fin de cette charge, la recharge à env. 80 % des accus restants reprend.

Après la recharge complète d’un accu en mode prioritaire, c’est au tour de l’accu qui se trouve dans le prochain logement de charge d’être rechargé. La recharge des accus se fera dans l’ordre des flèches imprimées (2) sur le chargeur (dans le sens antihoraire).