# Tekniske data

Ladeapparat | GAL 18V6-80
--- | ---
Kapslingsgrad | / II
Ladestrøm A) | 8,0 A
Batteriets ladespenning (automatisk spenningsregistrering) | 14,4–18 V
VektB) | 1,8 kg

A)

  Avhengig av temperatur og batteritype

B)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.