# Кнопка Prio (Priority Start)

У кожному зарядному гнізді (1) є кнопка "Priority Start" (5) для негайного запуску заряджання акумулятора саме в цьому гнізді.

- Після одноразового натискання кнопки "Priority Start" (5) акумулятор, що знаходиться в цьому зарядному гнізді, отримує пріоритетне право заряджання прибл. до 80 % своєї ємності (перший цикл заряджання). На початку процесу заряджання короткочасно вмикаються 4 світлодіода індикатора рівня заряду акумуляторної батареї (4). Якщо акумулятор зарядився прибл. до 80 %, починається заряджання наступного акумулятора в напрямку, показаному стрілкою (2) (проти годинникової стрілки).
- Після подвійного натискання кнопки «Priority Start» (5) акумуляторна батарея у цьому зарядному гнізді отримує пріоритетне право заряджання до повного рівня заряду. На початку процесу заряджання короткочасно вмикаються 5 світлодіодів індикатора рівня заряду акумуляторної батареї (4). Після завершення процесу заряджання інші акумулятори продовжують заряджатися прибл. до 80 %.

Якщо акумуляторна батарея з пріоритетною черговістю повністю заряджена, починається заряджання акумуляторної батареї в наступному гнізді. Послідовність заряджання вказана стрілками (2) на зарядному пристрої (проти годинникової стрілки).