# Akku-ladeniveauindikator på adapteren

Lysdioderne på akku-ladeniveauindikatoren på adapteren viser akkuens ladeniveau. Når akkuen er isat, lyser akku-ladeniveauindikatoren på adapteren i 3 sekunder. Mens akku-adapteren er i brug, lyser akku-ladeniveauindikatoren på adapteren konstant.

LED | Ladeniveau
--- | ---
Konstant lys 3 × grøn | ≈ 75–100 %
Konstant lys 2 × grøn | ≈ 40–75 %
Konstant lys 1 × grøn | ≈ 15–40 %
Langsomt blinkende lys 1 × grøn | ≈ 0–15 %