# Indikator for batteriets ladenivå på adapteren

Lysdiodene til indikatoren for batteriets ladenivå på adapteren viser batteriets ladenivå. Indikatoren for batteriets ladenivå på adapteren lyser i 3 sekunder etter at batteriet er satt inn. Indikatoren for batteriets ladenivå på adapteren lyser kontinuerlig mens batteriadapteren er i bruk.

LED | Ladenivå
--- | ---
Kontinuerlig lys 3 x grønt | ≈ 75–100 %
Kontinuerlig lys 2 x grønt | ≈ 40–75 %
Kontinuerlig lys 1 x grønt | ≈ 15–40 %
Blinker langsomt 1 x grønt | ≈ 0–15 %