# إزالة الاختلالات

المشكلة | العلاج
--- | ---
لا يمكن شحن جهاز USB خارجي من وصلة USB. | A/B/C/D
يومض مبين حالة الشحن (3 لمبات دايود) بسرعة. درجة حرارة المركم خارج نطاق درجة حرارة التشغيل. / تم التحميل بشكل مفرط على مهايئ المركم. | B/C

A | شحن المركم.
B | تراعى البيانات في «المواصفات الفنية». لا يمكن شحن بعض أجهزة USB الخارجية عن طريق مهايئ المركم هذا، بالرغم من مطابقتها للمواصفات الفنية.
C | أخرج المركم (4) من مهايئ المركم (1) وقم بتركيبه مجددًا. دع الأجهزة تبرد عند اللزوم.
D | اربط كابل شحن جهاز USB الخارجي مع مقبس USB‏ (3) بمهايئ المركم (1).