# بيان حالة شحن المركم بالمهايئ

تشير لمبات الدايود الخاصة بمبين حالة شحن المركم بالمهايئ إلى حالة شحن المركم. بعد استخدام المركم يضيء مبين حالة شحن المركم بالمهايئ لمدة 3 ثوان. أثناء تشغيل مهايئ المركم يضيء مبين حالة شحن المركم بالمهايئ باستمرار.

لمبة LED‏ | حالة الشحن
--- | ---
ضوء مستمر 3 × أخضر | ≈ 75–100 %
ضوء مستمر 2 × أخضر | ≈ 40–75 %
ضوء مستمر 1 × أخضر | ≈ 15–40 %
ضوء وماض بطيء 1 × أخضر | ≈ 0–15 %