# Oтстраняване на повреди

Проблем | Помощ
--- | ---
Външно USB устройство не може да се зарежда върху USB порта. | A/B/C/D
Индикацията а статус на зареждане (3 LED) мига бързо. Температурата на акумулаторната батерия е извън диапазона на работна температура. /Акумулаторният адаптер е претоварен. | B/C

A | Зареждане на акумулаторната батерия.
B | Спазвайте данните в "Технически данни". Въпреки съответствието на техническите параметри, някои външни USB-устройства не могат да бъдат зареждани от този адаптер за акумулаторни батерии.
C | Извадете акумулаторната батерия (4) от акумулаторния адаптер (1) и я поставете отново. При нужда оставяйте уредите да се охлаждат.
D | Свържете зарядния кабел на външното USB устройство с USB буксата (3) върху акумулаторния адаптер (1).