# Usuwanie usterek

Problem | Rozwiązanie
--- | ---
Nie można naładować zewnętrznego urządzenia USB poprzez złącze USB. | A/B/C/D
Wskaźnik stanu naładowania (3 diody LED) miga w szybkim tempie. Temperatura akumulatora znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur roboczych. / Adapter do akumulatora jest przeciążony. | B/C

A | Naładować akumulator.
B | Kierować się danymi zawartymi w rozdziale „Dane techniczne”. Niektórych urządzeń zewnętrznych USB nie da się ładować za pomocą niniejszego adaptera mimo zgodności parametrów technicznych.
C | Wyjąć akumulator (4) z adaptera do akumulatora (1) i ponownie go włożyć. W razie potrzeby pozostawić urządzenia do ostygnięcia.
D | Podłączyć przewód ładowania zewnętrznego urządzenia USB do gniazda USB (3) w adapterze do akumulatora (1).