# Odpravljanje motenj

Težava | Ukrepi
--- | ---
Zunanje naprave USB ni mogoče polniti prek priključka USB. | A/B/C/D
Prikaz stanja napolnjenosti (3 LED-diode) hitro utripa. Temperatura akumulatorske baterije je zunaj območja delovne temperature. / Polnilni adapter za akumulatorske baterije je preobremenjen. | B/C

A | Napolnite akumulatorsko baterijo.
B | Upoštevajte tehnične podatke. Nekaterih zunanjih naprav USB s tem adapterjem za akumulatorsko baterijo ni mogoče polniti, čeprav ustrezajo tehničnim podatkom.
C | Akumulatorsko baterijo (4) odstranite iz polnilnega adapterja za akumulatorske baterije (1) in jo znova vstavite vanj. Po potrebi počakajte, da se orodja ohladijo.
D | Polnilni kabel zunanje naprave USB priključite v vhod USB (3) na polnilnem adapterju za akumulatorske baterije (1).