# Aku laetusseisundi näit adapteril

LEDid aku laetusseisundi näidikul adapteril näitavad aku laetusseisundit. Aku sisseasetamise järel põleb aku laetusseisundi näit adapteril 3 sekundit. Akuadapteri kasutamise kestel põleb aku laetusseisundi näit adapteril pidevalt.

LED | Laetusseisund
--- | ---
Pidev tuli 3 × roheline | ≈ 75–100%
Pidev tuli 2 × roheline | ≈ 40–75%
Pidev tuli 1 × roheline | ≈ 15–40%
Aeglaselt vilkuv tuli 1 × roheline | ≈ 0–15%