# Усунення несправностей

Проблема | Усунення
--- | ---
Зовнішній пристрій USB не можна заряджати через роз'єм USB. | A/B/C/D
Індикатор стану заряджання (3 світлодіоди) швидко блимає. Температура акумуляторної батареї виходить за межі робочого діапазону температур. / Адаптер акумуляторної батареї перевантажений. | B/C

A | Зарядіть акумуляторну батарею.
B | Враховуйте дані у розділі «Технічні характеристики». Деякі зовнішні пристрої з USB, хоча і мають відповідні технічні дані, все одно не заряджаються від цього адаптера для акумуляторної батареї.
C | Вийміть акумуляторну батарею (4) з адаптера акумуляторної батареї (1) і вставте у інструмент. За необхідністю дайте пристроям охолонути.
D | З'єднайте зарядний кабель зовнішнього пристрою USB з роз'ємом USB (3) через адаптер для акумуляторної батареї (1).