# رفع ایرادها

ایراد | راه حل
--- | ---
دستگاه USB خارجی را نمی توان با پورت USB شارژ کرد. | A/B/C/D
نشانگر وضعیت شارژ (3 چراغ LED) سریع چشمک می زند. دمای باتری قابل شارژ خارج از محدوده دمای کاری است. / آداپتور باتری بیش از حد کار کرده است. | B/C

A | باتری را شارژ کنید.
B | به اطلاعات مندرج در "مشخصات فنی" توجه کنید. بعضی از دستگاه های USB خارجی را نمی توان با وجود مطابقت با اطلاعات فنی بوسیله این آداپتور باتری شارژ کرد.
C | باتری قابل شارژ (4) را از آداپتور باتری (1) خارج کنید و مجدداً قرار دهید. در صورت نیاز بگذارید دستگاه ها خنک شوند.
D | کابل شارژ دستگاه USB خارجی را به سوکت USB (3) واقع در آداپتور باتری (1) متصل کنید.