# Устранение неисправностей

Проблема | Способ устранения
--- | ---
Внешнее устройство с USB не может заряжаться через разъем USB. | A/B/C/D
Индикатор заряда (3 светодиода) быстро мигает. Температура аккумулятора за пределами допустимого рабочего диапазона. / перегружен переходник для аккумулятора. | B/C

A | Зарядите аккумулятор.
B | Учитывайте информацию, содержащуюся в разделе «Технические данные». Некоторые внешние устройства с USB могут не заряжаться с помощью этого переходника для аккумулятора, несмотря на соответствие технических данных.
C | Извлеките аккумулятор (4) из переходника для аккумулятора (1) и вставьте его обратно. При необходимости дайте инструменту остыть.
D | Подключите зарядный кабель внешнего USB-устройства к гнезду USB (3) на переходнике для аккумулятора (1).