# Uklanjanje smetnji

Smetnja | Pomoć
--- | ---
Eksterni USB uređaj se ne može puniti na USB priključku. | A/B/C/D
Pokazivač stanja napunjenosti (3 LED diode) treperi brzo. Temperatura aku-baterije je izvan područja radne temperature. / Adapter aku-baterije je preopterećen. | B/C

A | Napunite aku-bateriju.
B | Pridržavajte se podataka u odlomku „Tehnički podaci“. Neki eksterni USB uređaji se unatoč sukladnosti tehničkih podataka ne mogu puniti ovim adapterom aku-baterije.
C | Izvadite aku-bateriju (4) iz adaptera aku-baterije (1) i ponovno stavite. Po potrebi ostavite uređaje da se ohlade.
D | Spojite kabel za punjenje eksternog USB uređaja s USB utičnicom (3) na adapter aku-baterije (1).