# Vikojen korjaus

Ongelma | Korjausohje
--- | ---
Ulkoista USB-laitetta ei voi ladata USB-liitännän kautta. | A/B/C/D
Lataustilan näyttö (kolme LED-valoa) vilkkuu nopeasti. Akun lämpötila on sallitun käyttölämpötila-alueen ulkopuolella. / Akkuadapteri on ylikuormittunut. | B/C

A | Lataa akku.
B | Huomioi kohdassa "Tekniset tiedot" annetut tiedot. Joitakin ulkoisia USB-laitteita ei ole mahdollista ladata tämän akkuadapterin kanssa, vaikka ne vastaisivatkin teknisiä tietoja.
C | Ota akku (4) pois akkuadapterista (1) ja aseta se sitten uudelleen paikalleen. Anna laitteiden jäähtyä tarvittaessa.
D | Liitä ulkoisen USB-laitteen latausjohto akkuadapterin (1) USB-porttiin (3).