# Verhelpen van storingen

Probleem | Verhelpen
--- | ---
Extern USB-apparaat kan niet op de USB-aansluiting worden opgeladen. | A/B/C/D
Oplaadaanduiding (3 leds) knippert snel. Temperatuur van de accu bevindt zich buiten het werktemperatuurbereik. / Accu-adapter is overbelast. | B/C

A | Laad de accu op.
B | Neem goed nota van de informatie in „Technische gegevens“. Sommige externe USB-apparaten kunnen ondanks overeenstemming met de technische gegevens niet met deze accu-adapter opgeladen worden.
C | Verwijder de accu (4) uit de accu-adapter (1) en plaats deze opnieuw. Laat indien nodig apparaten afkoelen.
D | Verbind de laadkabel van het externe USB-apparaat met de USB-bus (3) op de accu-adapter (1).