# Отстранување на пречки

Проблем | Помош
--- | ---
На USB-приклучокот не може да се полни надворешен USB-уред. | A/B/C/D
Приказот за наполнетост на акумулаторската батерија (3 LED-сијалички) трепка брзо. Температурата на акумулаторската батерија е надвор од опсегот на работната температура. / батерискиот адаптер е преоптоварен. | B/C

A | Полнење на батеријата.
B | Внимавајте на информациите во „Технички податоци“. Некои надворешни USB-уреди, и покрај сообразноста на техничките податоци, не може да се наполнат со овој батериски адаптер.
C | Извадете ја батеријата (4) од батерискиот адаптер (1) и вметнете ја повторно. Оставете ги уредите да се оладат, ако треба.
D | Поврзете го кабелот за полнење со USB-конекторот (3) на батерискиот адаптер (1).