# Tempi di ricarica

Dalla seguente tabella è possibile ricavare il tempo indicativamente necessario in minuti per raggiungere il livello di carica desiderato, a seconda del tipo di batteria e della modalità di ricarica. I tempi di carica possono variare. Per ulteriori informazioni, consultare l’indirizzo www.bosch-professional.com/wac.

## Modalità di ricarica Power Boost

I tempi di ricarica seguenti si applicano per una batteria o per due batterie ricaricate contemporaneamente.

Batteria |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

Corrisponde a un livello di carica ≈ 50%

corrisponde a un livello di carica completo

## Modalità di ricarica standard

I tempi di ricarica seguenti si applicano per una batteria o per due batterie ricaricate contemporaneamente.

Batteria |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

corrisponde a un livello di carica completo