# Время зарядки

В следующей таблице указано ориентировочное время в минутах, необходимое для достижения желаемого уровня зарядки аккумулятора, в зависимости от типа аккумулятора и режима зарядки. Время зарядки может быть различным. Дополнительная информация представлена на сайте: www.bosch-professional.com/wac.

## Режим зарядки Power Boost

Указанное ниже время зарядки действительно для одного или двух одновременно заряжаемых аккумуляторов.

Аккумулятор |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

соответствует уровню заряда ≈ 50 %

соответствует полной степени заряженности

## Стандартный режим зарядки

Указанное ниже время зарядки действительно для одного или двух одновременно заряжаемых аккумуляторов.

Аккумулятор |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

соответствует полной степени заряженности