# إجراءات الشحن

لشحن المراكم يمكنك الاختيار بين 3 أوضاع مختلفة للشحن. اضغط على الزر MODE (8) للانتقال بين أوضاع الشحن التالية:

- وضع الشحن القياسي
- وضع الشحن Power Boost (تعزيز القدرة)
- وضع الشحن Long Life (طويل الأمد)

يضيء الرمز المعني في نطاق الاستخدام (2).

##

يتم شحن المركم بالكامل بسرعة قياسية. تم ضبط وضع الشحن القياسي مسبقًا على جهاز الشحن. اطلع على أوقات الشحن في وضع الشحن القياسي من الجدول: انظر أوقات الشحن
يضيء مبين وضع الشحن القياسي (7) أثناء الشحن.

##

يتم شحن المركم بالكامل بأقصى سرعة شحن. يمكنك معرفة أزمنة الشحن بوضع الشحن Power Boost من الجدول: انظر أوقات الشحن

يضيء مبين وضع شحن Power Boost (تعزيز القدرة) (6) أثناء الشحن السريع.

##

يتم شحن المركم بالكامل بسرعة منخفضة. يؤثر ذلك بشكل إيجابي على عمر المركم.

يضيء مبين وضع الشحن Long Life (طويل الأمد) (5) أثناء الشحن.