# Statusa indikators

##

Ilgstoši zaļā krāsā degošs statusa indikators (3) signalizē, ka nav traucējumu un uzlādes ierīce ir gatava ekspluatācijai. Ja uzlādes šahtā (1) ir ievietots akumulators, ilgstoši zaļā krāsā degošs statusa indikators (3)ziņo par to, ka akumulatora uzlāde ar uzlādes ierīci noris bez traucējumiem.

Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes pakāpes indikators (3) turpina degt zaļā krāsā.

##

Ilgstoši dzeltenā krāsā degošs statusa indikators (3) signalizē par to, ka akumulatora temperatūra pārsniedz pieļaujamo uzlādes temperatūras diapazonu skatīt Uzlādes process.

Līdzko ir sasniegts pieļaujamās uzlādes temperatūras diapazons, uzlādes process sākas un statusa indikators pārslēdzas uz zaļo krāsu.

##

Ilgstoši sarkanā krāsā degošs/mirgojošs statusa indikators (3) signalizē par akumulatora vai uzlādes ierīces kļūdu.