# Şarj süresi

Aşağıdaki tablo, akü tipine ve şarj moduna bağlı olarak istenen şarj durumu için gereken yaklaşık süreyi dakika cinsinden göstermektedir. Şarj süreleri değişebilir. Daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: www.bosch-professional.com/wac.

## Power Boost şarj modu

Aşağıdaki şarj süreleri aynı anda şarj edilen bir veya iki akü için geçerlidir.

Akü |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

≈%50'lik bir şarj durumuna karşılık gelir

tam şarj durumuna karşılık gelir

## Standart şarj modu

Aşağıdaki şarj süreleri aynı anda şarj edilen bir veya iki akü için geçerlidir.

Akü |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

tam şarj durumuna karşılık gelir