# Індикатор стану

##

Зелене постійне свічення на індикаторі стану (3) вказує на відсутність несправностей і готовність зарядного пристрою до роботи. Якщо акумуляторна батарея знаходиться в зарядному гнізді (1), зелене постійне свічення на індикаторі стану (3) вказує на те, що батарея заряджається на зарядному пристрої без жодних проблем.

Коли акумуляторна батарея повністю заряджена, індикатор стану (3) залишається зеленим.

##

Жовте постійне свічення індикатора стану (3) вказує на те, що температура акумуляторної батареї виходить за межі допустимого діапазону температур заряджання див. Заряджання.

Щойно буде досягнуто допустимого діапазону температури заряджання, почнеться процес заряджання, а індикатор стану стане зеленим.

##

Червоне постійне свічення/блимання індикатора стану (3) сигналізує про несправність акумуляторної батареї або зарядного пристрою.