# Durum göstergesi

##

Durum göstergesindeki (3) sürekli yeşil lamba, herhangi bir arıza olmadığını ve şarj cihazının çalışmaya hazır olduğunu gösterir. Şarj yuvasında (1) akü varsa, durum göstergesinde (3) sürekli yeşil lamba akü şarj cihazında sorunsuz bir şekilde şarj edildiğini gösterir.

Akü tamamen şarj olduğunda, durum göstergesi (3) yeşil kalır.

##

Durum göstergesindeki (3) sarı sürekli lamba, akü sıcaklığının izin verilen şarj sıcaklığı aralığının dışında olduğunu gösterir Bakınız Şarj işlemi.

İzin verilen şarj sıcaklığı aralığına ulaşıldığında, şarj işlemi başlar ve durum göstergesi yeşil renge döner.

##

Durum göstergesinin (3) kırmızı sürekli lambası/yanıp sönen lambası aküde veya şarj cihazında bir arıza olduğunu gösterir.