# 충전 시간

배터리 유형 및 충전 모드에 따라 원하는 충전 상태로 충전하는 데 필요한 대력적인 시간(분 단위)은 다음 표를 참조하십시오. 충전 시간은 차이가 있을 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac。에서 확인할 수 있습니다.

## Power Boost 충전 모드

다음 충전 시간은 하나의 배터리 또는 두 개의 배터리를 동시에 충전하는 경우에 적용됩니다.

배터리 |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈9 | ≈30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

충전 상태 ≈ 50 %

완충된 상태에 해당

## 일반 충전 모드

다음 충전 시간은 하나의 배터리 또는 두 개의 배터리를 동시에 충전하는 경우에 적용됩니다.

배터리 |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

완충된 상태에 해당