# Statusindikator

##

Det grønne lyset på statusindikatoren (3) indikerer at det ikke er noen feil, og at laderen er klar til bruk. Hvis det sitter et batteri i ladesporet (1), indikerer det grønne lyset på statusindikatoren (3)at batteriet lades på laderen uten problemer.

Når batteriet er fulladet, forblir statusindikatoren (3) grønt.

##

Det gule, kontinuerlige lyset på statusindikatoren (3) indikerer at batteriets temperatur er utenfor det tillatte ladetemperaturområdet se Lading.

Så snart tillatt ladetemperaturområde er nådd, starter ladeprosessen, og statusindikatoren skifter til grønt.

##

Kontinuerlig rødt lys / blinkende lys på statusindikatoren (3) viser en feil på batteriet eller laderen.