# Indicator de stare

##

Aprinderea continuă în verde a indicatorului de stare (3) indică faptul că nu există nicio defecţiune şi că încărcătorul este pregătit pentru funcţionare. Când acumulatorul se află în compartimentul de încărcare (1), indicatorul de stare (3) se aprinde continuu în verde, pentru a indica faptul că acumulatorul poate fi încărcat fără probleme în încărcător.

Când acumulatorul este încărcat complet, indicatorul de stare (3) se aprinde în continuare în verde.

##

Aprinderea continuă în galben a indicatorului de stare (3) indică faptul că temperatura acumulatorului este în afara intervalului admis al temperaturilor de încărcare vezi Procesul de încărcare.

Imediat ce este atins intervalul admis al temperaturilor de încărcare, începe procesul de încărcare, iar culoarea indicatorului de stare se schimbă în verde.

##

Aprinderea continuă/intermitentă în roşu a indicatorului de stare (3) indică o defecţiune la acumulator sau la încărcător.